05.02.2013 №10		

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРУ И ХРАНЕНИЮ 
ОТРАБОТАННЫХ ИЛИ УТРАТИВШИХ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ (ГРАДУСНИКОВ)

	В лечебных и иных учреждениях для сбора и хранения медицинских термометров, люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов рекомендуем использовать специальные контейнеры. Такие контейнеры изготавливает ООО «НПК Меркурий» (428022, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 28. Тел. (8352)63-01-61) в зависимости от количества и размера вмещаемых отходов. Контейнер выполнен из металла в виде прямоугольной емкости с верхним расположением крышки для загрузки в него отработанных ртутьсодержащих ламп. Конструкция контейнера является герметичной и соответствует пункту 3.6 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Крышка имеет резиновый уплотнитель и запирается двумя прижимными замками. 
Медицинские термометры (градусники) в виду отсутствия спецконтейнера можно поместить в любую пластиковую, не стеклянную тару, с завинчивающейся крышкой (например, ПЭТФ-бутылки и им подобное).
Термометры должны быть без футляра. Не нужно их заливать водой, тем более водой с марганцовкой или хлоркой! 
Предметы и материалы, которые использовались для сбора разлитой ртути, как то: спринцовки, шприцы, вата, бинт, пластырь, скотч и т.д., должны быть собраны в пластиковую тару с более широкой «горловиной» (например, банки из-под моющих и дезинфицирующих средств).

Директор ООО «НПК Меркурий»                                                  А.В. Шефер